|  |  |
| --- | --- |
| ROMÂNIA **JUDEȚUL SUCEAVA**  **MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC**  **CONSILIUL LOCAL** | ANEXA LA HCL \_\_\_\_/2020 |

# 

**Consumului maxim de carburanți pentru utilajele din dotarea Municipiului Câmpulung Moldovenesc**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Tip utilaj | Nr. de înmatriculare/ înregistrare | Consum maxim combustibil | | |
| 1. | Buldoexcavator Mecalac tip TLB890 SM   * lucrat cu cupa din spate, săpat șanț, groapă, încărcat/descărcat materiale solide, tocător vegetație, mers în marș * lucrat cu cupa din față, deszăpezire, nivelat pământ sau moloz | SV 0350 | max. 7,0 litri motorină/oră    max. 10 litri motorină/oră | max. 800 litri motorină/lună | max. 9600 litri motorină/an |
| 2. | Autoutilitară N1 3,5 tone, 7 locuri – RENAULT MASTER   * Consum mediu urban fără încărcătură * Consum mediu urban cu încărcătură | SV 50 PCM | max. 12 litri/100 km  max. 16 litri/100 km | max. 400 litri motorină/lună | max. 4800 litri motorină/an |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Președinte de ședință** | **Secreterul municipiului,**  **Erhan Rodica** | **Director economic,**  **Florescu Iuliana** | **Întocmit,**  **Compartiment transport auto și monitorizare parcări**  **Ing Șutu Daniela** |