|  |  |
| --- | --- |
| ROMÂNIA **JUDEȚUL SUCEAVA** **MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC****CONSILIUL LOCAL**  |  ANEXA LA HCL \_\_\_\_/2020 |

#

**Consumului maxim de carburanți pentru utilajele din dotarea Municipiului Câmpulung Moldovenesc**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. |  Tip utilaj | Nr. de înmatriculare/ înregistrare | Consum maxim combustibil |
| 1. | Buldoexcavator Mecalac tip TLB890 SM* lucrat cu cupa din spate, săpat șanț, groapă, încărcat/descărcat materiale solide, tocător vegetație, mers în marș
* lucrat cu cupa din față, deszăpezire, nivelat pământ sau moloz
 | SV 0350 | max. 7,0 litri motorină/oră  max. 10 litri motorină/oră  | max. 800 litri motorină/lună | max. 9600 litri motorină/an |
| 2. | Autoutilitară N1 3,5 tone, 7 locuri – RENAULT MASTER* Consum mediu urban fără încărcătură
* Consum mediu urban cu încărcătură
 | SV 50 PCM | max. 12 litri/100 kmmax. 16 litri/100 km | max. 400 litri motorină/lună | max. 4800 litri motorină/an |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Președinte de ședință** | **Secreterul municipiului,****Erhan Rodica** | **Director economic,****Florescu Iuliana** | **Întocmit,****Compartiment transport auto și monitorizare parcări****Ing Șutu Daniela** |