





INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI
„Realizarea unei capacităţi noi de producţie a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară pentru autoconsum la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc cu capacităţi de stocare a energiei electrice”


1. Date generale
	Solicitant / beneficiar
	Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, Str. Sirenei nr. 25

	Sursa de finanţare
	Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1 - Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei, apelul de proiecte 

	Curs de schimb utilizat
	5,0978 lei/euro, curs BCE din data de 01.04.2026

	Durata de implementare
	16 luni de la semnarea contractului de finanţare



2. Amplasamentul investiţiei
Imobilul din Str. Sirenei nr. 25, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 45262 Câmpulung Moldovenesc, aflat în domeniul public al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi în administrarea Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc: centrala fotovoltaică se montează pe acoperişurile clădirilor spitalului, iar sistemul de stocare în zona tehnică aferentă construcţiei C6.

3. Indicatori maximali şi structura de finanţare
	Categoria de cheltuieli
	Valoare fără TVA (lei)
	TVA (lei)
	Valoare cu TVA (lei)

	Cheltuieli eligibile
	917,604.00
	192,696.84
	1,110,300.84

	Cheltuieli neeligibile
	182,860.80
	37,023.39
	219,884.19

	VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI
	1.100.464,80
	229.720,23
	1.330.185,03

	din care construcţii-montaj (C+M)
	312.342,21
	65.591,86
	377.934,07



4. Indicatori minimali, de performanţă
	ID
	Denumirea indicatorului
	Unitate de măsură
	Valoare

	I.1
	Capacitate nou instalată de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară
	MW
	0,200

	I.2
	Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
	tone echivalent CO2/an
	125,56

	I.1
	Capacitate nou instalată de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară
	MW
	0,200

	I.2
	Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
	tone echivalent CO2/an
	125,10

	I.3
	Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile de energie solară
	MWh/an
	212,57

	I.4
	Producţia totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referinţă
	MWh
	4.251,40

	I.5
	Factorul de capacitate al centralei electrice
	%
	12,13%

	I.6
	Capacitate nou instalată de stocare a energiei din surse regenerabile de energie solară
	MWh
	0,482

	I.7
	Capacitatea nou instalată pentru pompe de căldură
	kW
	nu este cazul
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