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Indicatorii tehnico-economici (faza Pth) ai obiectivului de investiții 
„Îmbunătățirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din Municipiul Câmpulung Moldovenesc”
[bookmark: _Hlk207360912]

în vederea finanțării în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021–2027, Prioritatea 3 – Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul, Obiectiv specific RSO2.1 – Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Apel de proiecte PR/NE/2026/3/RSO2.1/1/Eficiență energetică Clădiri rezidențiale MRJ+M.






























INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Îmbunătățirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din Municipiul Câmpulung Moldovenesc”


Faza de proiectare: Proiect tehnic (P.Th.)

	Nr. crt.
	Denumirea indicatorului
	U.M.
	Valoare

	1
	Valoarea totală a investiției (cu TVA)
	lei
	[bookmark: _Hlk245387103]4.042.065,38

	2
	Valoarea totală a investiției (fără TVA)
	lei
	3.344.158,32

	3
	Din care construcții-montaj (cu TVA)
	lei
	2.287.051,79

	4
	Valoarea cheltuielilor eligibile (cu TVA)
	lei
	3.603.413,40

	5
	Valoarea cheltuielilor neeligibile (cu TVA)
	lei
	[bookmark: _Hlk245386620]438.651,98

	6
	Durata totală de realizare a investiției
	luni
	12

	7
	Durata de execuție a lucrărilor
	luni
	12

	8
	Suprafață construită desfășurată
	mp
	3.045,70

	9
	Suprafață utilă încălzită aferentă componentei rezidențiale
	mp
	2.176,00

	10
	Regim de înălțime
	–
	Subsol tehnic + P + 10E + etaj tehnic retras

	11
	Număr apartamente
	buc.
	40

	12
	Anul construirii imobilului
	an
	1974

	13
	Principalele componente ale investiției
	–
	Reabilitarea termică a anvelopei clădirii; înlocuirea tâmplăriei exterioare; intervenții asupra terasei; modernizarea instalațiilor și a iluminatului spațiilor comune; instalarea panourilor fotovoltaice și a sistemului de stocare a energiei electrice; lucrări conexe

	14
	Sursele de finanțare
	–
	Fonduri nerambursabile – Programul Regional Nord-Est 2021–2027, Prioritatea 3, RSO2.1; contribuție proprie – buget local, în condițiile Ghidului solicitantului

	15
	Categoria de importanță a construcției
	–
	C – importanță normală (HG nr. 766/1997); clasa de importanță II (P100-1/2013)

	16
	Clasa energetică înainte de intervenție
	–
	D

	17
	Clasa energetică după intervenție
	–
	B

	18
	Consumul specific de energie primară înainte de intervenție
	kWh/m²/an
	297,40

	19
	Consumul specific de energie primară după intervenție
	kWh/m²/an
	99,70

	20
	Reducerea consumului specific de energie primară
	%
	66,48

	21
	Consumul anual total de energie primară înainte de intervenție
	kWh/an
	647.142,40

	22
	Consumul anual total de energie primară după intervenție
	kWh/an
	216.947,20

	23
	Consumul final specific de energie pentru încălzire înainte de intervenție
	kWh/m²/an
	224,20

	24
	Consumul final specific de energie pentru încălzire după intervenție
	kWh/m²/an
	56,90

	25
	Reducerea consumului final specific de energie pentru încălzire
	%
	74,62




Notă: 
Valorile sunt preluate din documentația tehnico-economică faza (PTh).
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